|  |
| --- |
| **ДЕО А: ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ** |

|  |
| --- |
| **Име и адреса наручиоца:** Министарство за европске интеграције, Немањина 34, Београд  **Назив тендера:** Набавка ИТ опреме  **Референтни број:** 42345/МЕИ/5  **Датум објављивања:** 10/08/2018 |

1. **ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ПОНУДА ЗА ТЕНДЕР**

Предмет Уговора:

Предмет овог тендера је:

* Набавка ИТ опреме

Крајњи рок за подношење понуда за тендер:

Крајњи рок за подношење понуда за тендер је **17/08/2018 у 14:00 часова[[1]](#footnote-1)**. Све понуде добијене након овог рока ће аутоматски бити одбијене као неблаговремене.

Валута

Понуде морају бити приказане у динарима (РСД)

У случају да су понуде поднете у Националној валути, курс за проверу финансијске усклађености са расположивим буџетом (у току финансијске евалуације), ће бити ИнфорЕуро курс за месец у коме је тендер расписан.

Критеријуми за доделу Уговора

Једини критеријум за доделу уговора ће бити цена. Уговор ће бити додељен понуђачу са најнижом понуђеном ценом чија понуда задовољава критеријуме постављене тендерском документацијом.

У случају добијања једне понуде, наручилац ће проверити да ли понуда административно и технички испуњава захтеве постављене овом тендерском документацијом и да ли је финансијска понуда у оквиру расположивог буџета.

Алтернативна решења неће бити узета у разматрање.

Обавештење о додели Уговора:

Успешни понуђач ће бити обавештен о резултатима евалуационе процедуре писаним путем.

Обавештење о додели Уговора ће бити објављено на програмском wеб сите-у. Предвиђено време за објаву резултата понуђачима је 5 дана од истека рока за подношење понуда.

Адреса и начин подношења понуде:

Понуђачи ће поднети своје понуде користећи **стандардизовани сет формулара за подношење доступан у “Делу Б – Формат понуде који попуњава понуђач” из тендерског досијеа.**  Понуда се подноси у **1 оригиналу**. Понуде које нису у складу са прописаном формом могу бити одбијене од стране наручиоца као неуредне.

У прилогу понуде, понуђач је обавезан да приложи следећу пропратну документацију:

* Копију извода из АПР-а (уколико није јавно доступан наручиоцу на увид)

Понуде се подносе у запечаћеној коверти, која треба да садрже следеће информације:

* Име и адреса понуђача
* Назив тендера: Набавка ИТ опреме

Референтни број: 42345/МЕИ/5

* Назнаку: ’’Not to be opened before the tender opening session’’ и “Не отварати пре састанка за отварање понуда’’

Понуде се подносе лично, поштом или курирском службом на следећу адресу:

Министарство за европске интеграције

Немањина 34, 11000 Београд

Никола Стојчевски

3 спрат, канцеларија 7

Понуђачи се подсећају да како би њихова понуда била прихватљива, она мора бити достављена наручиоцу до крајњег рока који је горе наведен.

1. **ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

Понуђачи су у обавези да обезбеде опрему као што је и доле назначено. У техничкој понуди понуђача, понуђачи морају да прикажу детаљне техничке спецификације о понуђеним производима, укључујући марке опреме и детаље испоруке ако је потребно, а у складу са доњом табелом.

**Ставка 1: Деск топ рачунари**

Потребна количина деск топ рачунара : 6

**Техничке карактеристике:**

| **Р.б.** | **Компонента/компоненте** | **Детаљнија спецификација** |
| --- | --- | --- |
|  | Процесор | Процесор типа *Intel Core i5*, седме генерације (*Core i5-7xxxy*, где је *x* цифра, а *y* опциони суфикс), радног такта од барем 3,4GHz.  или  Процесор типа *Intel Core i5*, осме генерације (*Core i5-8xxxy*, где је *x* цифра, а *y* опциони суфикс), радног такта од барем 2,8GHz.  или  Процесор типа *AMD FX-82xxy* (где је *x* цифра, а *y* опциони суфикс), радног такта од барем 3,5GHz.  или  Процесор типа *AMD Ryzen 5 xxxxy* или *AMD Ryzen 5 PRO xxxxy* (где је *x* цифра, а *y* опциони суфикс), радног такта од барем 3,2GHz.  Све горе наведене радне фреквенције односе са на основни/базични радни такт процесора, без употребе тзв. „турбо” технологија (*Turbo Boost*, *Turbo Speed* и слично). |
|  | Кућиште са напајањем | Кућиште са напајањем које, када је положено на подлогу, ни у једној димензији није веће од (ширина × висина × дубина): 35cm × 16cm × 28cm.  Кућиште када је положено, мора бити предвиђено да на њему може да стоји монитор (карактеристи­ке монитора наведене су у наставку ове ставке, у поднаслову „Техничке карактеристике монито­ра”).  Напајање мора бити предвиђено за директно прикључивање, коришћењем једино кабла, без било каквих адаптера, на стандардну електричну мрежу каква је у употреби у Србији (220V/50Hz). |
|  | Главна плоча (*motherboard*) | Плоча уз стандардне компоненте, наведене другде у овој спецификацији, треба да садржи барем један слободан слот типа *PCIe* верзије *PCIe 3.x*, за уградњу експанзионих картица.  Плоча мора бити таквих карактеристика да подржава рад процесора у његовом максималном радном такту, као и рад инсталиране меморије у максималном радном такту који та меморија подржава (видети, испод, тачку 5, „Системска меморија”).  Плоча, такође, мора хардверски подржавати технологију виртуализације (произвођача *Intel*, односно *AMD*, у зависности од испорученог процесора). |
|  | *TPM (Trusted Platform Module)* чип/модул | *TPM* чип/модул треба да буде по стандарду 2.0 |
|  | Системска меморија | Барем *16GB RAM* меморије, при чему меморија мора бити најбржег типа који процесор подржава. |
|  | Хард-диск | Капацитета барем 1TB и брзине ротације од барем 7.200 *rpm*, *SATA II* (3*Gb/s*) или *SATA III* (6*Gb/s*). |
|  | Графика | Графика, интегрисана и/или у експанзионом слоту, таква да омогућава рад на два монитора истовремено, и при томе истовремено на оба монитора подржава барем 24‑битну палету боја у резолуцији 1920 × 1080 при фреквенцији освежавања слике од 60Hz. |
|  | Драјв за оптичке медије | *DVD +/- R/RW dual-layer, „SuperMulti” drive* |
|  | Мрежа | *Ethernet*, бакар, 10/100/1000 *NIC*, *RJ-45* конектор, са подржаним/уграђеним *PXE* и *Wake On LAN (WOL)* технологијама. |
|  | Звучна картица | Мора подржавати барем двоканални (стерео) звук |
|  | Звучник / звучници | Систем треба да има звучник или звучнике, за репродукцију мултимедијалних садржаја, и то: или интегрисан(е) у кућиште компјутера или монитора, или као екстерне активне звучнике са могућношћу прикључивања на одговарајући аудио порт („излаз”) наведен у следећој тачки ове спецификације. |
|  | Портови | Компјутер мора имати барем следеће портове:   * *USB*: минимално 6, од којих је барем 2 по *USB* 3.*x* стандарду, а остали барем по *USB* 2.0 стандарду, при чему су: * барем 2 лоцирана на предњој страни кућишта (од којих је барем један *USB 3.x*), а * барем 4 су лоцирана на задњој страни кућишта * Аудио, типа *TRS 3,5mm* (1/4”), минимално: позади, излаз за звучнике (*line-out*); напред, улаз за микрофон (*mic-in*) и излаз за слушалице (*phones-out*), при чему је напред прихватљив и комбиновани, четворосегментни (*TRRS*), конектор за микрофон и слушалице * Мрежа: *8P8C* („*RJ45*”), позади * Графика: барем два порта за повезивање монитора, од којих: 1) један мора бити типа *VGA* или *DVI*; 2) други може бити типа *VGA* или *DVI* или *HDMI* или *DisplayPort* |
|  | Тастатура и миш | Стандардна *USB PC* тастатура са 104 тастера, *US* распоред, и *USB* оптички миш, при чему, за обе ове ставке, дужина кабла за повезивање са компјутером не сме бити мања од 1,5 метара. |
|  | Кабл за напајање електричном енергијом | Кабл за напајање, са утикачем који се без употребе било каквих адаптера може прикључити на стандардну 220V/50Hz утичницу са уземљењем, каква је стандардно у употреби у Србији („шуко”). |
|  | Подршка за оперативне системе | Рачунар мора подржавати рад под *Microsoft Windows 10 64bit* оперативним системом. Понуђач је обавезан да, за наведени оперативни систем, на физичком медију (*CD* или *DVD*) испоручи драјвере и сав софтвер потребан за функционисање свих хардверских компоненти. Довољно је испоручити један физички медиј за укупан број тражених компјутера. |
|  | Минимални критеријум у погледу енергетске ефикасности | Уређај мора бити у складу са *Energy Star* стандардом који је актуелан на дан објављивања ове јавне набавке |

**Ставка 2: Монитори**

Потребна количина монитора: 12

**Техничке карактеристике монитора:**

| **Р.б.** | **Компонента/компоненте** | **Детаљнија спецификација** |
| --- | --- | --- |
|  | Тип екрана | *Active matrix*, *LCD* или *OLED* |
|  | Однос страница приказане слике  (ширина : висина) | 16:9 (или 16:10) |
|  | Видљива дијагонала слике | Најмање 23” (23 инча) |
|  | Резолуција („природна”) | Минимално 1920 x 1080 @ 60 Hz (*full HD*), *24bit color* |
|  | Осветљај | Минимално 250 cd/m2 |
|  | Контраст (статички) | Минимално 800:1 |
|  | Угао гледања | Минимално 160° хоризонтално / минимално 160° вертикално |
|  | Време одзива | 6ms или мање |
|  | Конектори и каблови за улазни сигнал | Монитор мора имати барем два улазна конектора чији су типови такви да је могуће истовремено повезати два монитора на један компјутер (видети изнад табелу „Техничке карактеристике компјутера”, тачка 12, „Портови/Графика”).  За оба наведена типа конектора морају бити испоручени одговарајући каблови са конекторима, за повезивање са наведеним десктоп рачунаром (два кабла). Ови каблови и њихови конектори морају бити такви да повезују монитор на одговарајући излаз графичке картице рачунара **без употребе било каквих адаптера, било на страни монитора, било на страни компјутера**. |
|  | Постоље | Монитор мора бити испоручен са постољем за постављање на равну површину (радни сто, положено десктоп кућиште компјутера…). При томе, постоље мора подржавати следећа прилагођавања позиције монитора:   1. Нагињање напред‑назад (*tilt*), минимално -5° до +20° 2. Ротирање око вертикалне осе (s*wivel*), минимално по 45° на обе стране 3. Ротирање за 90° око осе управне на површину екрана монитора (*pivot*) 4. Подешавање висине у односу на површину подлоге на којој стоји, у распону од барем 10cm |
|  | Кабл за напајање електричном енергијом | Кабл за напајање, са утикачем који се без употребе било каквих адаптера може прикључити на стандардну 220V/50Hz утичницу са уземљењем, каква је стандардно у употреби у Србији („шуко”). |
|  | Минимални критеријум у погледу енергетске ефикасности | Уређај мора бити у складу са *Energy Star* стандардом који је актуелан на дан објављивања ове јавне набавке |

**Ставка 3: Преносни компјутер са интегрисаним екраном („таблет” компјутер)**

Потребна количина : 2

**Техничке карактеристике компјутера:**

| **Р.б.** | **Компонента/карактеристика** | **Детаљнија спецификација** |
| --- | --- | --- |
|  | Димензије | Дијагонала уређаја (што укључује екран и простор око екрана) не сме бити већа од 12” (12 инча). |
|  | Маса | Маса уређаја у овде траженој конфигурацији, укључујући у то и масу батерија, не сме прелазити 0,5kg (500 грама) |
|  | Квалитет израде | Екран (дисплеј) уређаја мора бити отпоран на огреботине.  Кућиште уређаја мора бити од метала. |
|  | Боја | Уређај мора бити у белој, сивој, сребрној или црној боји, или у некој комбинацији наведених боја. |
|  | Екран (дисплеј) | Екран мора бити осетљив на додир и при томе бити *multitouch* типа.  Дијагонала екрана не сме бити мања од 9,5” (9,5 инча).  Однос страница екрана мора бити 4:3.  Резолуција екрана, у 24-битној, или већој, палети боја, мора бити барем QXGA, односно 2048×1536 тачака. |
|  | Складишни простор | Уређај мора поседовати барем 32GB складишног простора. |
|  | Радна меморија (*RAM*) | Уређај мора поседовати барем 2GB RAM меморије. |
|  | Процесор | 64-битни процесор, са барем два језгра, раднога такта од барем 1,8GHz. |
|  | Звук | Уређај мора поседовати 3,5 милиметарски „џек” конектор (*TRS* или *TRRS* конектор) за прикључивање слушалица.  Уређај мора поседовати уграђене стерео звучнике.  Уређај мора поседовати уграђени микрофон.  Мора постојати хардверско дугме (дугмад) за утишавање и смањивање јачине звука. |
|  | Камера | Уређај мора поседовати две камере – једну са предње и једну са задње стране.  Резолуција предње камере мора бити барем 1,2 мегапиксела, а задње барем 8 мегапиксела.  *„f”* број (светлосна моћ) и предњег и задњег објектива, мора бити *f/2,8* (или мањи).  Задња камера мора омогућавати прављење видео снимка у HD резолуцији у режиму 1080p, са барем 30 фрејмова у секунди |
|  | Бежично умрежавање | Уређај мора поседовати интегрисан *WiFi b/g/n/ac* мрежни адаптер који је *dual‑band* (2,4GHz и 5GHz) и *MIMO* (барем у 2×2 конфигурацији).  Уређај мора поседовати интегрисан *Bluetooth* адаптер, барем по 4.*x* стандарду. |
|  | Сензори | Уређај мора поседовати барем сензор амбијенталног осветљења и сензор за очитавање отиска прста. |
|  | Конектор за пуњење батерије и повезивање са десктоп, односно лаптоп компјутером | Уређај мора поседовати конектор путем којега је могуће повезати га са „стандардним” десктоп или лаптоп компјутером, коришћењем кабла са стандардним *USB* *Type‑A* конектором на страни десктоп/лаптоп компјутера. При томе, брзина везе коју је могуће остварити мора бити барем по *USB 2* стандарду.  Наведена веза такође мора омогућити и пуњење батерије уређаја са *USB* порта на десктоп/лаптоп компјутеру, као и пуњење батерије уређаја када је наведени кабл прикључен на адаптер за напајање из електричне мреже. |
|  | Кабл за повезивање са десктоп/лаптоп компјутером и са адаптером за напајање из електричне мреже | Уз уређај мора бити испоручен одговарајући кабл за повезивање са десктоп/лаптоп компјутером односно повезивање са адаптером за напајање из електричне мреже (видети, тачку 13 и тачку 15 ове спецификације). |
|  | Адаптер за напајање електричном енергијом из електричне мреже | Уз уређај мора бити испоручен одговарајући адаптер за напајање са електричне мреже, коришћењем одговарајућег кабла који је наведен изнад, у тачки 14 ове спецификације.  Овде наведени адаптер за напајање електричном енергијом мора бити могуће прикључити на стандардну потрошачку електричну мрежу каква је у употреби у Србији (50Hz, 220V), коришћењем стандардне „шуко” утичнице. |
|  | Батерија | Уређај мора интерну батерију за напајање електричном енергијом, чији капацитет мора бити барем 8500mAh, или барем 32Wh. |
|  | Оперативни систем и софтвер | Уређај мора имати преинсталиран оперативни систем, са трајном лиценцом за његово коришћење.  Уређај мора подржавати, без куповине било каквог додатног софтвера или хардвера, пријављивање за рад на систему, односно откључавање, путем отиска прста.  Уређај мора имати преинсталиране, или јавно и бесплатно доступне, барем следеће типове апликација: интернет прегледач (*browser*), софтвер за рад са камером (снимање фотографија и видео материјала), клијентски софтвер за електронску пошту, софтвер за преглед и основну обраду фотографија, софтвер за рад са календаром обавеза и са контактима, софтвер за рад са белешкама, софтвер за репродукцију видео и аудио материјала и софтвер за рад са фајловима. |

**Ставка 4: Смарт мобилни телефон**

Потребна количина мобилних телефона: 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.б.** | Карактеристике | **Детаљнија спецификација** |
| 1. |  | Величина екрана: најмање 5 инча  Резолуција екрана: минимум 1920 x 1080 пиксела  Радна меморија: најмање 2 GB  Интерна меморија: најмање 16 GB уз могућност додавања додатне меморијске картице  Процесор: минимум 4 језгра са 1,2 GHz  Уређај мора подржавати истовремени рад са две СИМ картице – Dual Sim  Повезивање: WiFi, Dual-Band, Bluetooth, GPS,Radio, Micro USB  Подржаване мреже: GSM,HSDPA,LTE  Пренос података: HSPA, LTE  Пратећа опрема: слушалице  Гаранција: минимум 2 године |

**Ставка 5: Лаптоп компјутери**

Потребан број лаптоп компјутера: 3

**Техничке карактеристике компјутера:**

| **Р.б** | **Компонента/компоненте** | **Детаљнија спецификација** |
| --- | --- | --- |
|  | Процесор | Процесор типа *Intel Core i5*, осме генерације (*Core i5-8xxxU*, где је *x* цифра), радног такта од барем 1,6GHz  Горе наведена радна фреквенција односи са на фреквенције рада језгара без употребе тзв. „турбо” технологија (*Turbo Boost*, *Turbo Speed* и слично). |
|  | Меморија | Барем 8GB, с тим да тип и радна фреквенција меморије буду максималних перформанси подржаних од стране процесора. |
|  | Хард-диск | Капацитета од минимално 250GB, типа *SSD*.  Овај „хард‑диск”, односно интерни складишни простор, може бити реализован било преко *SATA* било преко *PCIe* магистрале. |
|  | Дијагонала екрана | Не мања од 13,3 инча и не већа од 14 инча, са односом страна 16:9 (односно 16:10) |
|  | Резолуција екрана („природна”) | Барем 1366 × 768 |
|  | Графика | Таква да подржава барем 24‑битну палету боја у оптималној резолуцији и при оптималној фреквенцији освежавања интегрисаног екрана, као и барем следеће стандардне 4:3 резолуције на порту за прикључивање спољашњег (екстерног) монитора/пројектора: 800×600, 1024×768, 1280×1024 |
|  | Мрежа | Интегрисана 10/100 *Ethernet NIC*, *RJ-45* конектор |
|  | Бежична мрежа | *IEEE 802.11b/g/n* *Dual-band* (2,4GHz и 5GHz) |
|  | Звук | Интегрисана звучна картица, барем стерео, са интегрисаним стерео звучницима. |
|  | *TPM (Trusted Platform Module)* чип/модул | *TPM* чип/модул треба да буде по стандарду 2.0 |
|  | Портови | Компјутер мора имати барем следеће портове:   * *USB,* минимално 2 са *Type-A* *USB* конектором, од којих је барем један по *USB-*3.*x* стандарду, а остали барем по *USB-2* стандарду. * Портови (*mini jack 3,5mm*) за микрофон и слушалице/звучнике, или као два посебна порта или комбиновано у једноме порту * Мрежа: *RJ45* конектор * *HDMI* |
|  | Маса | Маса рачунара (са батеријом) не сме прелазити 1,8 килограма |
|  | Дебљина | Дебљина рачунара нигде не сме прелазити 25 милиметара |
|  | Боја | Компјутер мора бити у црној боји и/или у нијансама сиве боје |
|  | Напајање електричном енергијом | Уз уређај мора бити испоручен оговарајући адаптер за напајање електричном енергијом, предвиђен за прикључивање на стандардну „шуко” утичницу каква је у употреби у Србији (220V AC/50Hz). |
|  | Подршка за оперативне системе | Рачунар мора подржавати рад под *Microsoft Windows 10 Professional 64bit* оперативним системом. |
|  | Минимални критеријум у погледу енергетске ефикасности | Уређај мора бити у складу са *Energy Star* стандардом који је актуелан на дан објављивања ове јавне набавке. |
|  | Торбе за ношење | Уз рачунаре је потребно доставити и одговарајуће заштитне футроле за транспорт рачунара. |

**Ставка 6: Екстерни хард диск**

Потребан број екстерних хард дискова: 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.б** |  | **Детаљнија спецификација** |
| 1. | Екстерни хард диск | Формат – 2.5“  Капацитет – 1ТБ  Повезивање – УСБ 2.0/3.0  Напајање – преко УСБ прикључка на рачунару |

**Ауторизованост понуђача за продају понуђене опреме**

За ставке 1 , 2 и 5 понуђач је обавезан да уз понуду достави потврду (овлашћење, ауторизација, *MAF* - *Manufacturer's Authorization Form*) произвођача уређаја, којом произвођач потврђује да је понуђач овлашћен, за територију Републике Србије, за продају уређаја који су предмет ове набавке.

Потврда мора бити издата од стране произвођача, односно представништва произвођача – његове локалне канцеларије према седишту понуђача, печатирана и потписана од стране одговорног лица произвођача или представништва произвођача.

Потврда мора бити издата на име понуђача, са позивом на предметну набавку, а насловљена на наручиоца.

Предметна потврда мора бити на српском или енглеском језику.

**Гаранције, дозволе, испорука и инсталација**

**Гаранција и сервисирање у гарантном року :**

Наручилац је дужан да обезбеди, и у писаном облику приликом испоруке уређаја достави, гаранцију на уређај који је предмет ове набавке, а која мора бити у трајању од барем 24 месеца. Понуђач се обавезује да ће сносити све трошкове поправке свих кварова који се на уређају десе у гарантном року, а за које није одговоран наручилац својим неправилним поступањем са уређајем. Ови трошкови, уз све остале евентуалне трошкове, укључују и трошкове допремања уређаја до сервиса и враћања са сервиса, уколико понуђач није у могућности да квар отклони на локацији наручиоца.

Уколико је квар уређаја такве природе да понуђач није у могућности да га отклони у року од петнаест (15) радних дана, рачунајући дан пријаве квара као први, понуђач се обавезује да ће првога радног дана након истека овога рока (шеснаестог радног дана након пријаве квара) наручиоцу доставити и инсталирати за употребу заменски уређај истих или бољих карактеристика.

**Испорука, инсталација и основна обука корисника:**

Понуђач се обавезује да ће уређаје који су предмет ове набавке испоручити у року од 30 дана од дана потписивања уговора и то на адресу купца, односно:

**Ставке 3,4,5 и 6 (1 екстерни хард диск)** на адресу:

Министарство за европске интеграције, Немањина 34, 11000 Београд.

**Ставке 1, 2 и 6 (2 екстерна хард диска)** на адресу:

Министарство финансија, Сремска 3-5, 6 спрат, 11000 Београд

Понуђач се обавезује да ће испоручене уређаје приликом испоруке пустити у рад, као и да ће техничко лице корисника упознати са основама руковања уређајем.

Такође, понуђач се обавезује да ће уз уређаје доставити и:

1) Кабл за повезивање на електричну мрежу, са утичницом ка мрежи према стандардима који су у употреби у Р. Србији,

2) УСБ кабл за повезивање уређаја са компјутером.

Трошкови испоруке, инсталације и основне обуке падају на терет понуђача.

|  |
| --- |
| НЕ ПОПУЊАВАТИ ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА |
| НЕ ПОДНОСИТИ У ОКВИРУ ПОНУДЕ!!! |

**ФОРМАТ УГОВОРА ИЗМЕЂУ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА**

**НАЗИВ УГОВОРА:** Набавка ИТ опреме

**РЕФ:** 42345/МЕИ/5

**Закључен између:**

Министарство за европске интеграције

Немањина 34, 11000 Београд

(Наручилац)

И

<*Пословно име>*

*<Адреса извршиоца>*

*<Матични број/ПИБ број[[2]](#footnote-2)>*

(Извршилац)

**Члан 1: Предмет Уговора**

Предмет Уговора је набавка ИТ опреме као што је и наведено у понуди извршиоца – ‘’Део Б: Формат понуде који попуњава понуђач’’

**Члан 2: Вредност Уговора**

Укупна вредност Уговора за набавку опреме назначено у Члану 1 је: РСД

Уговор ће бити ослобођен свих пореза и такси (укључујући ПДВ и царине).

**Члан 3: Уговорна документација**

Документа која чине део овог уговора су (по приоритету):

* Уговор
* Понуда извршиоца која је обезбеђена у тендерској фази – ‘’Део Б: Формат понуде који попуњава понуђач ’’
* Сва друга пратећа документација уколико је тражена (\* - у случају захтева за доставом извода из АПР-а или других информација)

За сва питања која нису дефинисана овим Уговором биће примењена правила предвиђена Општим условима (Генерал цондитионс) (*ПРАГ)*

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/previousVersions/annex.do?num=2015.0&lang=en

**Члан 4: Испорука опреме и плаћања**

Извршилац ће безрезервно испоручити и инсталирати опрему као што је и наведено у понуди извршиоца ‘’Део Б: Формат понуде коју попуњава понуђач’’ и то на следеће адресе: Немањина 34, спрат 3, Министарство за европске интеграције и Сремска 3-5, спрат 6, Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање из средстава ЕУ Испорука опреме ће бити имплементирана у оквиру наведених датума.

Наручилац ће платити извршиоцу набавке опреме у износу који је наведен у Члану 2 овог Уговора.

У случају да је Уговор закључен у ЕУР, а плаћања у Националној валути, курс који се примењује мора бити ИнфорЕуро курс за месец издавања фактуре или профактуре у случају ослобађања од ПДВ-а.

Плаћања ће бити извршена према следећем временском распореду.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дан/Месец** |  | **<ЕУР/РСД>** |
| Други месецтрајања уговора | Коначна исплата | 100% вредности Уговора Апсолутни износ> |
|  | **Укупно** | <Укупна вредност Уговора> |

**Члан 5: Трајање Уговора**

Трајање Уговора је 45 дана.

Датум почетка Уговора је датум када је друга уговорна страна потписала овај уговор.

**Члан 6: Решавање спорова**

Било какви спорови који произилазе или су везани за овај Уговор који се не могу другачије решити ће бити упућени на искључиву надлежност Привредног суда у сагласности са националним законодавством државе наручиоца.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **За извршиоца** | | **За наручиоца** | |
| Име: |  | Име: |  |
| Звање: |  | Звање: |  |
| Потпис: |  | Потпис: |  |
| Датум: |  | Датум: |  |

1. Понуђачи би требало да имају минимум 7 дана од датума објављивања јавне набавке за припрему понуде (искључујући дан објаве и датум крајњег рока за подношење понуде). [↑](#footnote-ref-1)
2. Где је применљиво. За физичка лица, навести број личне карте, пасоша или број сличног документа [↑](#footnote-ref-2)